[Language]
Language=2052
Name=简体中文
[Strings]
1=页      
2=不能将所选择的对象进行群组！
3=选择的一个对象是属于一个群组的，不能进行群组.
4=日期时间
5=延时
6=输入
7=输出
8=不能打开SFONT文件
9=不能打开SFONT文件,请重新安装软件!                         
10=: 没有连接                                                                                                  
11=: 已连接                                                                                                                                    
12=演示时间已过,请联系供应商!
13=功率1:
14=功率2:
15=功率:
16=频率:
17=输入的频率已经超出设定范围！
18=输入的打标速度已经超出设定范围！
19=(x, y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
20=正在计算打标数据量...
21=不能打开串口.
22=SetComm错误!
23=COM ERROR!Please check it!
24=椭圆
25=打开文件错误,文件格式错误或不支持的文件！
26=您试用时间还剩下
27=小时
29=延时时间必须小于
30=频率必须是
31=脉冲最大为
32=间距一定要大于0.
33=日期时间字符串格式
35=序列号格式
37=缺省
38=左
39=右
40=中心
41=线左
42=线右
43=线中心
44=上
45=底
46=射线中间角度
47=射线结束角度
48=脱机模式错误
49=动态脱机模式只支持一个文本对象
50=在动态脱机模式下,等字符宽度必须选择
51=在动态脱机模式下,不支持椭圆形分布字符功能
52=该打标笔正在使用中,无法删除!
53=确认删除该打标笔?
54=写卡MarkHelper文件
55=写卡MarkHelper文件成功!
56=控制卡
57=-外触发打标文档
59=打标数量:
60=打标时间:
61=打标总时间:
62=多卡无法同时写卡
63=写卡只能每次一块卡,请拔掉其他卡!
65=密钥错误!
66=设置密码错误!
67=设置密码成功!
68=密码错误!
69=旧密码错误,请重新输入
70=管理员
71=操作员
72=如果作为打标结束脉冲信号,就必须设置成脉冲模式.
73=打标物件超出了打标范围!
74=超出打标范围
75=实线
76=虚线
77=字符设置
78=自身字符串
79=从文件读取
80=文件中没有这么多行的字符串,请重新设置!
81=在这行有太多字符,请重新设置文件!
82=文件参数设置不正确,重新设置!
83=左对齐
84=右对齐
85=中间对齐
86=分散
87=图像
88=联机
89=脱机
90=控制板处于脱机状态,设置不能被修改!
91=功率超过设置的最大最小范围!
92=设置的值超过范围,请重新设置.
93=黑色
94=蓝色
95=红色
96=绿色
97=紫色
98=黄色
99=青色
100=褐色
103=常用
104=自定义
105=不使用
106=序号
107=颜色
108=序列号
109=新建自动文本项
110=删除自动文本项
111=基本
112=名称
113=类型
114=选择自动文本的类型
115=日期时间
116=自动读取文件
117=前缀
118=后缀
119=字符串的前缀
120=字符串的后缀
121=起始数
122=序列号的起始数
123=结束数
124=序列号的结束数
125=当前数
126=序列号的当前数
127=跳数
129=系统设置
130=基本
131=序列号的跳数
132=尺寸
133=填充
134=打标
136=位数
137=序列号的位数
138=矩形
139=文本
140=曲线
141=对象树
142=属性
143=输入错误，请输入1到1000之间的数字。
144=MC8000错误!
145=请确认MC8000是否连接到USB插口。
146=开引导光...
147=打标中...按任意键停止
148=卡的容量不足。
149=卡的容量可以存放打标数据。
150=打标完毕。
151=打标控制器错误。
152=打标被取消。
153=请输入1-10000.
154=循环打标次数
155=循环打标次数
156=请注意：如果多边形延时的阈值大于两倍的多边形延时，将不起作用。
157=正在下载打标数据到卡...
158=下载数据成功。
159=下载数据失败！
160=下载打标数据被取消。
161=下载打标数据
162=下载打标数据成功!
163=下载打标数据失败
164=下载打标数据失败, 请重试.
165=下载打标数据被取消
166=下载打标数据被取消
167=修改字体名称
168=修改字体大小
169=只显示西文
170=只显示西文, 请重新输入显示的文字.
171=键入"F5",开始打标.
172=填充字符
173=自动文本的填充字符
174=循环
175=当计数到结束数后,是否循环
176=重复次数
177=打标时重复次数
178=进制
179=序列号的进制
180=可选择的日期时间格式
181=可选择的日期时间格式
182=日期时间格式命令
183=自定义格式命令
184=已重复次数
185=已重复次数
186=八进制
187=十进制
188=十六进制小写
189=十六进制大写
190=特殊进制
191=确认
192=取消
193=特殊进制设置
194=无对象
195=请画图!
196=进制
197=符号
198=属性
199=值
200=输入一个自动文本
201=自动文本:
202=管理自动文本
203=自动文件
204=添加
205=删除
206=管理
207=没有选择任何对象.
208=日期时间字符串显示
210=时间格式
211=对象的尺寸不能设置为0,请重新输入.
212=左上
213=左中
214=左下
215=中上
216=中心
217=中下
218=右上
219=右中
220=右下
221=自定义
222=参考点
223=这个自动文本对象在使用中,不能删除!
224=打标次数已经到了限制次数！
225=缩进一定要等于0或者大于0!                         
226=打标中...
227=预存模式打标中...
228=流水线速度为
229=填充
230=使能
231=使能该填充功能
232=是
233=否
234=填充类型
235=填充类型
236=缩进
237=缩进(一维条码偏移), 单位mm
238=间距
239=间距, 单位(mm)
240=角度
241=角度, 单位(度).
242=保持角度
243=保持角度
244=折叠
245=左折回
246=右折回
247=轮廓
248=窗口内没有正确的数据保存！
249=打标命令和状态
250=打标模式
251=打标轮廓
252=打标对象的轮廓线条
253=打标填充
254=打标对象的填充
255=打标笔设置
257=先打标填充
258=循环打标次数
259=循环打标次数
260=选择打标笔
261=在已经设置好的打标笔列表中选择打标笔
262=打标速度(mm/s)
263=在打标过程中的速度
264=功率(%)
265=在打标过程中的功率
266=频率(KHz)
267=在打标过程中给激光器的频率
268=该笔打标
269=是否用该笔打标
270=空笔延时(us)
271=当空笔跳到位置等待的延时
272=打标延时(us)
273=当打标到位置等待的延时
274=转折延时(us)
275=当打标多边折线的时候打标到折点的延时
276=开激光延时(us)
277=在开启激光之前的延时,如果设置为负数,就为提前开激光的提前时间
278=关激光延时(us)
279=增加笔
280=编辑笔
281=删除笔
282=笔
283=关激光延时(us)
284=速度
285=功率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
286=频率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
287=在操作员的模式下，不能修改设置.
288=空笔速度
289=空笔速度
290=打标笔属性
291=基本
292=延时(us)
293=No.
294=扫描
295=年偏移
296=年偏移
297=月偏移
298=日偏移
299=月偏移
300=日偏移
301=小时偏移
302=小时偏移
303=分钟偏移
304=分钟偏移
305=文件路径
306=文件的路径和名称
307=起始行
308=文件的起始行
309=起始行字符串
310=起始行字符串
311=CO2 激光器
312=YAG激光器
313=光纤激光器
314=SPI光纤激光器
315=Raycus光纤激光器
316=点打标时间
317=打标一个点的时间, 用于打标BMP或者点对象的时候
318=首脉冲抑制
319=首脉冲抑制,用于YAG激光模式
320=正常
321=打标笔线型
322=线型
323=线型
324=虚线实体长度
325=虚线实体长度
326=虚线空白长度
327=虚线空白长度
328=点阵字体打标模式
329=点阵字体打标模式
330=高级功能设置
331=软起动
332=软起动
333=快速
334=通用信息
335=该页外触发设置
336=选择对象
337=输入
338=等待输入
339=字体高度
340=字体的高度
341=粗体
342=斜体
343=宽高比
344=排列
345=字距
346=行距
347=True Type
348=EA中文字体
349=EA英文字体
350=EAFont是EARAIN设计的单线体或点阵字体,编辑软件为EAFont Ceater.
351=字体设置
352=垂直
353=水平
354=字体类型
355=选择字体类型: TrueType字体或EA字体(单线体)
356=EA字体
357=扩展功能
358=对象矩阵复制
359=页
360=文档中的当前页
361=选择对象的类型
362=选择对象的名称
363=该页外触发设置
364=卡号
365=触发该页打标的卡号
366=只对触发卡打标
367=请选择对象进行编辑.
368=输入数据不正确，请重新输入.
369=宽高比为0.1-3, 请重新输入.
370=行距要小于300，请重新输入.
371=字距要小于300，请重新输入.
372=没有连接卡,无法设置!                         
373=保存成功!
374=毫米
375=触发字符串
376=MKS文件路径
378=快速打开文件功能通过在主窗口键入(条码枪)设置的触发字符能够快速打开文件. 请在这里设置触发字符串和文件路径.
379=从串口来
380=请画一个文本对象!
381=LoadFile
382=LoadFile
383=图像尺寸
384=图像尺寸(像素)
385=分辨率
386=图像分辨率
387=颜色模式
388=颜色模式
389=打标分辨率
390=打标分辨率
391=对比度
392=对比度
393=亮度
394=亮度
395=反转
396=反转图像
397=竖向打标
398=竖向打标
399=图像打标模式
400=图像打标模式: 根据功率变化或打点时间实现灰度
401=功率
402=点打标时间
403=灰度调节
404=根据激光功率或点打标时间来调节灰度
405=打标设置
406=引导光
407=引导光设置
408=开启引导光
409=打标时关闭引导光
410=以矩形指示
411=速度(mm/s)
412=引导光点速度
413=X轴偏移(mm)
414=Y轴偏移(mm)
415=X轴比例
416=Y轴比例
417=打标设置
418=外部信号触发
419=按对象顺序打标
420=按组打标
421=总是显示停止打标对话框
422=总是显示停止打标对话框(只在外触发有效)
423=重复打标
424=重复打标
425=重复次数
426=重复次数
427=条码
428=限制打标次数
429=限制打标次数
430=预存模式(只在外触发有效)
431=开启预存模式
432=Cache Mark Mode预存模式(只在外触发有效),用于提高外触发响应速度到1微秒
433=开机自动进入预存模式
434=打开软件后,自动进入预存模式
435=在设置时间内不触发
436=在设置时间内不触发
437=时间
438=打标信息
439=打标时间(us)
440=打标次数
441=打标总时间(us)
442=编辑
443=编辑按组打标
444=光学
445=激光器模式
446=待机电流
447=YAG模式
448=启动延时
449=功率输出
450=待机
451=脉冲宽度
452=其他
453=打标结束脉冲
454=飞行打标
455=模拟
456=乘积数
457=外触发
458=延时模式
459=脉冲数
460=触发源模式
461=任意
462=两个同时
463=自动产生打标信号的飞行距离
464=轴变换
465=XY轴互换
466=X轴反转
467=Y轴反转
468=中点
469=原点偏移
470=旋转:  参考点:
471=增益
472=镜头焦距
473=校正
474=打标正方形尺寸
475=打标正方形
476=尺寸
477=频率
478=X轴
479=Y轴
480=计算
481=状态选择
482=选择
483=控制卡
484=环数
485=轮廓填充的环数
486=重复打标次数
487=重复打标次数
488=暂停
489=继续
490=连边折叠
491=环间距
492=环间距
493=自动旋转角度
494=自动旋转角度进行填充,比如60度,自动旋转60度,打标6次
495=轮廓打标次数
496=对填充的轮廓进行打标的次数
497=打标笔
498=对该填充的打标笔索引号
499=走笔模式
500=打标笔运动模式
501=打标填充轮廓
502=打标一遍填充轮廓
503=螺旋线
504=整体扫描
505=对象整体扫描
506=状态
507=激光器状态,对SPI激光器有效
508=待机电流
509=待机电流,对SPI激光器有效
510=矩阵
511=点阵
512=对齐到所有选择对象
513=对齐到最后选择对象
514=请选择一个文字对象
515=脉冲宽度(us)
516=频率信号的脉冲宽度,单位微秒
517=打标中...
518=引导光指示中...
519=绘图工具
520=打标工具
521=缩放工具
522=软键盘工具
523=变换工具
524=对齐排列工具
525=自定义
526=选择打标
527=外触发
528=实际比例(%)
529=功率(%)
530=一键脱机
531=下载数据成功并进入脱机模式
532=卡处于脱机状态，不能进行下载或打标！
533=现在处于脱机打标状态中.
534=没有卡连接.
535=脱机
536=贝塞尔
537=椭圆
538=自由画
539=日期时间
540=点
541=多折线
542=矩形
543=文本
544=圆
545=弧
546=移到最前
547=向上移动
548=向下移动
549=移到最后
550=开激光延时至少要大于200.
551=动态聚焦参数1
552=2
553=动态聚焦
554=无
555=反转
556=正转
557=最短路径
558=清除卡上数据
559=清除卡上数据成功
560=时间段文本
561=起始小时
562=终止小时
563=激光器错误!
564=方程校正
565=网格校正
566=制作网格
567=正转
568=反转
569=删除
570=低
571=高
572=使用时间
573=联机
574=其他...
575=接口
576=视图
577=优化和限制
578=文本扩展设置
579=文本来源设置
580=%a: 星期英文简写
581=%A: 星期英文全称
582=%b: 月份英文简写
583=%B: 月份英文全称
584=%d:日(01–31)
585=%H: 小时(00–23)
586=%I: 小时(01–12)
587=%j: 天数(001 – 366)
588=%m: 月份(01–12)
589=%M: 分钟 (00-59)
590=%p: 上午/下午 A.M./P.M. 12小时制
591=%S: 秒 (00-59)
592=%U: 周数, 周日为周的第一天(00-53)
593=%w: 周几 (0-6; 星期日为0)
594=%W: 周数，星期一为周第一天(00-53)
595=%y: 年份(没有世纪数)(00-99)
596=%Y: 年份(有世纪数)
597=%%: 百分比符号
30988=输入的新密码不一致,请重新输入!
30989=密码长度大于8个字符,请重新输入!
30990=请输入ASCII字符!
32778=打标
32888=引导光
32973=存为默认
32974=应用
256=先打标填充
32956=
32958=
32959=
33011=
32957=
32961=
32971=
32962=
61482=Times New Roman
57345=就绪
32890=选择打标
32943=编辑节点
32998=锁定比例
33014=对齐到最后选择对象
32839=垂直中心对齐
57634=拷贝对象，存入剪切板
57635=剪切对象，并存入剪贴板
57600=新建文件
57601=打开一个文件
57602=关闭文件
57603=保存文件
57604=另保存文件
32783=引入一个图形文件
32809=导入系统配置文件
32810=导出系统配置文件
57616=打开这个文件
57617=打开这个文件
57618=打开这个文件
57619=打开这个文件
57643=撤销上一个操作
57644=重复上一个操作
57637=粘贴
57632=删除选择的对象
32770=选择对象
57642=选择所有的对象
32793=将选择的对象群组
32794=解散选择的群组
32803=解散所有的群组
32880=集合
32882=将集合打散
32926=设置键盘跳转大小
32931=阵列复制对象
33020=相对阵列复制
32941=转换为曲线
33006=自动根据相同点连接曲线
33010=创建轮廓线
32583=改变页面颜色
32821=显示\隐藏对象树窗口
32980=显示\隐藏对象填充栏
32981=显示打标笔设置栏
32983=显示对象通用信息栏
32984=显示对象属性栏
32982=显示打标状态栏
59392=显示\隐藏常用工具栏
32820=显示\隐藏绘图工具栏
32866=显示\隐藏对齐分布工具栏
32900=显示\隐藏打标工具栏
32964=显示\隐藏变换工具栏
32925=显示\隐藏缩放工具栏
59393=显示\隐藏状态栏
32869=软键盘
32904=显示所有的页
32807=画一个点
32771=画线
32805=画三角形
32772=画矩形
32764=画椭圆
32812=画手绘曲线
32814=画贝塞尔曲线
31846=画文本对象
32799=画时间日期
32853=画序列号
32878=画条形码
32791=添加一个输出信号对象
32789=添加一个延时对象
33030=
32946=添加页面
32947=删除页面和页面上的对象
32773=将数据下载到卡上
33019=下载打标数据到板卡并脱机
32892=重复打标
32993=外触发打标
32895=打标设置
32932=联机
32933=脱机
32939=软件启动自动联机
32953=激光测试
33021=激光功率测试
32952=读取流水线速度
32997=简单串口通讯打标
32955=串口通讯打标
32995=条码输入打标
33027=药监码打标
32776=系统设置
32934=旋转打标设置
32873=设置控制板的日期时间
32876=输入密钥
32909=设置用户密码
32910=机器视觉设置
32996=快速打开文件设置
33016=快速打开模板文件设置
33015=统一修改相同文本对象
33017=
33018=自定义工具栏命令
33026=查看输入端口状态
57664=显示程序信息
32829=放大
32830=缩小
32915=缩放到所选对象
32916=缩放到全部对象
32920=缩放到页
32917=缩放到页宽
32919=缩放到页高
33009=移动工作画面
32801=画圆:中心-半径
32804=画圆:三点
32813=圆弧: 中心-角度
32815=圆弧: 三点
32841=左对齐
32842=右对齐
32832=上对齐
32833=下对齐
32840=水平中心对齐
32850=页中心对齐
32849=水平页中心对齐
32838=垂直页中心对齐
32858=水平分散
32860=垂直分散
32865=高级分散功能
32970=Y轴镜象
32968=X轴镜象
61451=添加一个对象
33028=
1404=打标轮廓
1398=打标延时(us)
34=页打标设置
36=页打标设置
64=持续打标次数:
598=设置持续打标次数
599=按顺序打标页
600=按顺序打标页
61479=Delete page
61455=Move
61475=粘贴
61454=Resize
61474=Delete the selections
601=待机位置类型
602=待机位置
603=设置的待机位置
604=打标结束位置
251=打标轮廓
605=开启动态聚焦
606=后缀模式
607=字符串
608=前数字和的个位数                  
609=后缀的模式
33059=
33031=
61477=遇到不适当的参数。
32992=设置自动文本对象
32986=删除一个自动文本对象
32985=增加一个自动文本对象
32987=管理自动文本对象
611=自动正方形
610=自动矩形
57665=结束程序
32944=
32945=
612=文档打标设置
613=文档打标模式
614=文档打标模式
615=正常
616=顺序打标页
33032=
33061=
618=整体扫描填充
33033=统一修改序列号
617=补偿
619=扩展轴
630=运动后的延时,单位微秒
620=方向输出口
622=方向输出口
621=脉冲输出口
623=脉冲输出口
624=单位类型
625=单位类型
626=脉冲
627=距离
634=单位
635=单位:距离的单位是脉冲/毫米,角度的单位是脉冲/度
628=最小速度(脉冲/秒)
629=最大速度(脉冲/秒)
632=加减速时间(微秒)
633=加速和减速的时间,单位是微秒
631=脉冲,距离或者角度
636=脉冲/毫米
637=脉冲/度
638=工艺员
33058=
639=IPG YLR-500-WC Yb光纤激光器
640=T模式
641=IPG Yb光纤激光器T模式
642=班长
648=开启校正
644=前缀模式
647=时
61202=将窗口恢复到正常大小
61185=更改窗口位置
61184=更改窗口大小
649=前缀文件路径
645=从文本文件
646=按时复位
[ObjectRectDlg_1125]
0=
1285=应用
1710=拐角弯度:
1145=拐角同时改变弯度
[ObjectPolyDlg_1131]
0=
1286=应用
1146=关闭曲线
[ObjectTimerDlg_1141]
0=
1067=应用
1711=Wait For:
[DrawExtendAxisDlg_1793]
0=
1067=应用
1685=方向:
1687=脉冲数:
1688=方向输出口:
1689=脉冲输出口:
1692=脉冲周期(us):
1693=延时(us):
[MarkStatusDlgBar_321]
0=
1528=打标(F5)
1542=引导光(F6)
1530=一键脱机(F8)
1128=电源开关
[Menu_135]
|0=文件(&F)
57600=新建(&N)	Ctrl+N
57601=打开(&O)...	Ctrl+O
57602=关闭(&C)
57603=保存(&S)	Ctrl+S
57604=另存为(&A)...
32783=导入图形文件
33032=导出图形文件
32809=导入系统设置文件(&S)
32810=导出系统设置文件(&E)
57616=最近打开文件
57665=退出(&X)
|1=编辑(&E)
57643=撤销(&U)	Ctrl+Z
57644=重复
57635=剪切(&T)	Ctrl+X
57634=拷贝(&C)	Ctrl+C
57637=粘贴(&P)	Ctrl+V
57632=删除(&D)	Del
32770=选择(&S)
57642=选择全部(&A)	Ctrl+A
32943=编辑节点
32793=群组(&G)	Ctrl+G
32794=解散群组(&U)	Ctrl+U
32803=解散全部群组
32880=集合
32882=打散集合
|1|20=对齐
32841=左对齐
32842=右对齐
32832=上对齐
32833=下对齐
32840=水平中心对齐
32839=垂直中心对齐
33014=对齐到最后选择对象
32850=页中心对齐
32849=水平页中心对齐
32838=垂直页中心对齐
|1|21=分散
32858=水平分散
32860=垂直分散
32865=高级分散功能...
32926=设置键盘跳转大小
32931=阵列复制
33020=相对阵列复制
32941=转换为曲线
33006=自动连接曲线
33010=创建轮廓线
|1|31=造形
33028=焊接
|2=视图(&V)
32583=页面颜色(&P)...
32821=对象树
32980=对象填充栏
32981=打标笔设置栏
32983=对象通用信息栏
32984=对象属性栏
32982=打标状态栏
59392=常用工具栏
32820=绘图工具栏
32866=对齐分布工具栏
32900=打标工具栏
32964=变换工具栏
32925=缩放工具栏
59393=状态栏
|2|16=缩放
32829=放大
32830=缩小
32915=缩放到所选对象
32916=缩放到全部对象
32920=缩放到页
32917=缩放到页宽
32919=缩放到页高
32869=软键盘
32904=显示所有的页
|3=插入(&I)
32807=点(&P)
32771=线(&L)
32805=三角形
32772=矩形(&R)
|3|4=圆
32801=圆: 中心-半径
32804=圆:三点
|3|5=圆弧
32813=圆弧: 中心-角度
32815=圆弧: 三点
32764=椭圆(&E)
32812=手绘曲线(&F)
32814=贝塞尔曲线(&B)
31846=文本(&T)
32799=日期时间(&D)
32853=序列号
32878=条形码
32791=输出信号
32789=延时
33030=扩展轴
32946=添加页面(&P)
32947=删除页面(&D)
|4=打标
32778=打标	F5
32888=开引导光	F6
32773=下载到卡	F7
33019=一键脱机	F8
32890=选择打标
32892=重复打标
32993=外触发打标
32895=打标设置
32932=联机
32933=脱机
32939=软件启动自动联机
32953=激光测试
33021=激光功率测试
32952=读取飞行速度
32997=简单串口通讯打标
32955=串口通讯打标
32995=条码输入打标
33027=药监码打标
|5=设置
32776=系统设置
32934=旋转打标设置
32873=设置控制板的日期时间
32876=输入密钥
32909=设置用户密码
32910=机器视觉设置
32996=快速打开文件设置
33016=快速打开模板文件设置
|6=工具
33015=统一修改文本
33017=锁定编辑
33031=打标次数清零
33018=自定义...
33026=查看输入端口状态
|7=帮助
57664=关于本程序(&A)...
33033=统一修改序列号
33063=监管码打标
33064=输入条码打标
|8=帮助
|6|10=自动文本
33046=重置
33047=下一个
33048=上一个
33058=替换所有对象
33059=查看流水线速度
33068=生成校正网格对象
[Menu_128]
|0=文件(&F)
57600=新建(&N)	Ctrl+N
57601=打开(&O)...	Ctrl+O
57616=最近打开文件
57665=退出(&X)
|1=视图(&V)
32821=对象树
32822=对象属性
59392=常用工具栏
32820=绘图工具栏
59393=状态栏
|2=帮助(&H)
57664=关于本程序...
[HPGLOptionsDlg_292]
0=HPGL选项
1=确定
2=取消
1781=选择笔
1782=笔颜色:
1476=使用多笔
[JumpCrossSettingDlg_287]
0=键盘跳转设置
1=确定
2=取消
1752=设置键盘跳转大小
1753=尺寸:
[ArrayCopyDlg_288]
0=阵列复制对象
1=确定
2=取消
1746=阵列复制设置
1747=个数:
1748=增量:
1749=X:
1750=Y:
[MarkControlDlg_1579]
0=打标中...
3=暂停
2=停止
1350=打标中...
[WriteToSDCardDlg_193]
0=下载数据到卡上
1039=写入文件
2=退出
1035=下载到卡
1050=停止
1431=通过串口写
1051=清除卡
1038=计算
1721=脱机打标模式
1274=静态模式
1275=动态模式(只适合于文本对象)
1503=选择卡
1502=卡号:
1504=块号:
1722=卡信息
1723=卡容量:
1724=所需容量:
[OneKeyOfflineDlg_1586]
0=一键脱机
1648=保持脱机
1050=停止下载
1647=进入联机
[MarkSettingListDlg_1573]
0=打标设置
1=确定
2=取消
1048=打标计数清零
1574=应用
[LaserTestDlg_316]
0=激光测试
2=退出
1528=重置
1524=打标上一个
1525=打标
1696=打标内容
1516=正方形
1517=圆
1697=激光设置
1698=尺寸:
1699=起始频率:
1700=起始功率:
1701=递增频率:
1702=递增功率:
1703=功率:
1704=频率:
1705=打标速度:
[TestLastPowerDlg_315]
0=激光功率测试
2=取消
1653=激光测试
1651=X:
1650=Y:
1648=频率(KHz):
1649=功率(%):
1652=维持时间(s):
1248=开激光
1249=关激光
[GetFlySpeedDlg_358]
0=流水线速度
1=确定
[SimpleAutoCommMarkDlg_1186]
0=自动串口打标
1178=开始
1177=停止
2=退出
1728=串口设置
1729=端口:
1730=波特率:
1731=打标设置
1732=打标模式:
1568=外触发
1569=收到即打
1570=对收到字符串只打一次
[AutoCommMarkDlg_222]
0=自动串口打标
1178=开始
1177=停止
2=退出
1754=串口设置
1755=端口:
1756=波特率:
1757=打标设置
1351=当收到数据后设置Ready信号
1758=Ready信号极性:
1352=发送出无数据状态
1353=高电平
1354=低电平
[BarcodeMarkDlg_1185]
0=条码扫描输入打标
2=停止
1784=在工作期间,请保持该窗口为活动状态.由条码扫描输入的字符串自动地设置到文档中的第一个文本对象.
1785=请用条码扫描枪扫描条码(也可键盘输入回车):
1350=打标中...
[SettingControlPage_1575]
0=Control Card
[CalcMultiplierDlg_317]
0=计算乘积数
1528=计算
1=确定计算值
2=取消
1767=公式
1768=MC8001: 半径 * PI / 脉冲数(编码器转动一周的脉冲数).
1770=MC8017: 半径 * PI / 脉冲数(编码器转动一周的脉冲数) / 4.
1771=计算
1772=直径:
1773=乘积数:
1774=脉冲数:
1775=脉冲/圈
1776=请注意: 由于计算误差, 乘积数要微调
1777=请注意:模拟乘积数公式: V(流水线速度:m/min) * 5 / 3.
[SettingLensPage_1578]
0=Lens
[SettingInterfacePage_1155]
0=接口
1366=输出初始化
1200=OUT1:
1201=OUT2:
1202=OUT3:
1203=OUT4:
1204=OUT5:
1205=OUT6:
1206=OUT7:
1207=OUT8:
1245=测试
1246=测试
1247=测试
1248=测试
1249=测试
1250=测试
1251=测试
1270=测试
1674=DA Port
1271=设置
1272=设置
1677=电源开关输出:
1681=Ready信号输出:
1685=打标完成输出:
1592=脉宽:
1679=输入
1680=激光警报输入:
1594=电平:
1687=激光报警输入2
[SettingOptimizationPage_1175]
0=优化和限制
1751=优化
1046=多边形延时优化
1047=交叉点优化
1740=交点切宽度:
1048=打标顺序优化
1033=打标速度范围(mm/s)
1039=最小:
1034=最大:
1035=频率范围(KHz)
1040=最小:
1036=最大:
1044=功率范围(%)
1045=最小:
1604=最大:
1643=功率映射
1049=避免漏光
[SettingViewPage_148]
0=视图
1733=网格
1734=网格宽度:
1012=显示网格
1735=语言
1736=重新启动程序启动
1737=按钮
1644=显示一键脱机按钮
1689=显示使用时间
1645=显示使用时间
1643=清零
[RotateMarkSettingDlg_1173]
0=旋转打标设置
1=确定
2=取消
1367=旋转打标设置项
1461=启动
1403=反转
1540=旋转打标模式:
1538=分片模式
1539=联动模式
1373=轴单位:
1375=脉冲数/圈(360度)
1376=旋转速度:
1378=度/秒
1379=加减速时间:
1384=秒
1385=起始旋转速度:
1387=度/秒
1394=直径:
1396=mm
1401=分片角度:
1400=度
1397=旋转轴:
1463=X
1464=Y
1542=打标速度模式:
1506=旋转速度
1507=优化速度
1738=测试
1739=方向:
1465=正转
1466=反转
1380=脉冲数:
1511=测试
1388=返回方式:
[InputKeyDlg_223]
0=请输入用户秘钥
1=确定
2=取消
3=应用
1780=请输入正确的对应相应卡的秘钥:
1347=卡号:
1348=秘钥号:
1218=
[SetUserPwDlg_1158]
0=设置用户密码
1=确认
2=取消
1719=请选择用户类型和输入密码:
1358=用户类型:
1365=旧密码:
1362=新密码:
1361=确认新密码:
1720=请注意:密码不要大于8个字符,请用ASCII字符.
[FastOpenDocDlg_381]
0=快速打开文件设置
2=退出
3=添加
5=编辑
4=删除
1563=开启快速打开文件功能
[SetFastOpenTmlDlg_1585]
0=快速打开模板文件设置
1=确定
2=取消
1563=开启快速打开模板文件功能
1741=文本文件路径: 
1745=模板文件路径: 
[InputTextDlg_192]
0=输入文本:
1=确定
2=取消
[ChangeTextDlg_340]
0=修改所有相同文本的文本对象
1=确定
2=取消
1786=文本: 
1787=修改为: 
[GetInputStateDlg_359]
0=输入端口状态
1=OK
[MarkPenEditDlg_322]
0=打标笔编辑
3=添加笔
4=删除笔
1528=存为默认
1548=应用
2=退出
[TextExtendDlg_221]
0=字符串扩展设置
1743=基本
1056=相同字宽
1744=BigFont/SHX 比例:
1287=条码
1313=变换
1128=X轴镜像
1129=Y轴镜像
1158=翻转
1159=交换行
1314=对齐
1319=水平:
1320=垂直:
1315=限制
1255=长度:
1175=保持比例
1256=高度:
1316=打标顺序
1317=椭圆分布
1166=椭圆分布
1169=字符轮廓
1249=半长轴a:
1250=半断轴b:
1251=起始角度:
1252=限制角度:
1055=中心点
1057=字同角度
1253=中心点X:
1254=中心点Y:
1264=对齐:
1318=条码
1311=扩展设置
1288=特殊字符:
1301=反向
1303=绝对尺寸
1292=宽/窄条比:
1302=空白区:
1294=条宽/空白比:
1327=左空白区:
1321=条码高度:
1329=右空白区:
1323=整体宽度:
1331=上空白区:
1326=窄条宽:
1333=下空白区:
1296=文本
1312=整体可变宽度
1297=字体高度:
1306=字符偏移X:
1299=基线:
1307=字符偏移Y:
1271=文本对齐:
1336=行数:
[BarCodeCodeSetDlg_261]
0=条码字符集
1=确定
2=取消
1761=字符集
1762=字符集:
[DataMatrixExtendDlg_1580]
0=DataMatrix
1=确定
2=取消
1790=显示方式
1791=显示方式:
1654=点大小(%):
1792=符号
1793=大小:
[BarCodeQRExtendDlg_262]
0=QR Code扩展选项
1=OK
2=Cancel
1763=QR Code
1764=模型:
1765=掩码:
1766=错误修正:
[TextSourceSettingPage_290]
0=字符串来源
1436=打开文件
1435=文件路径名称:
1725=字符串来源设置
1726=字符串来源:
1438=起始位置:
1439=自动循环
1443=当前位置:
[AutoTextSettingDlg_293]
0=自动文本管理
1=确认
3=应用
2=取消
1759=选择自动文本
1490=时间格式
1472=新建
1473=删除
1760=自动文本设置
[DateTimeFormatDlg_311]
0=Date Time Format
1=确定
[MarkGroupEditDlg_1177]
0=按组打标编辑
1=确认
2=取消
1482=按组打标选择
[SelectFontDlg_363]
0=选择默认字体
1=确认
2=取消
[AutoTextSettingDlg_1794]
0=编辑自动文本对象
1=确定
2=取消
1760=自动文本对象
[LoginDlg_1157]
0=登陆
1=确定
2=取消
1706=请输入密码:
1358=用户类型:
1359=密码:
[PipelineCoderDlg_626]
0=查看流水线速度
1802=编码器:
1803=最大速度:
1805=当前速度:
[GridFieldCorrectSetDlg_1795]
0=网格校正文件设置
1=确定
2=取消
1809=打开
1810=校正文件路径:
[SelectCardDlg_625]
0=选择卡号
1=确定
2=取消
1798=选择卡号:
1799=卡号:
[GridFieldCorrectToolDlg_626]
0=网格校正工具
1801=打标
2=退出
1806=网格间距(mm):
1807=网格数量:
1808=方格尺寸(mm):
1804=生成对象
